BR2_arm=y
BR2_arm926t=y
# Linux headers same as kernel, a 3.18 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_3_18=y
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/linux4sam/linux-at91.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="03329ca4cf6b94acc5c65b59b2d1f90fdeee0887"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="at91_dt"
BR2_LINUX_KERNEL_ZIMAGE=y
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="at91sam9m10g45ek"
BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS=y
BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS_MAXLEBCNT=2047
BR2_TARGET_ROOTFS_UBI=y
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3=y
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3_DEFCONFIG="at91sam9m10g45eknf_uboot"
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="at91sam9m10g45ek_nandflash"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="git://github.com/linux4sam/u-boot-at91.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="677f3c2340b72131beebace8e96cac17b9569887"
BR2_PACKAGE_HOST_SAM_BA=y
